|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тип**  **изделия** | **Мощность потребительская, кВт** | **Синхронная частота, мин -1** | **Вынуждающая сила**  **(синхрон.) кН** | **Напряжение, В**  ***/* Частота тока, Гц** | **Масса, кг** | **Цена с НДС (руб.)** |
|  | **ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ С ГИБКИМ ВАЛОМ** | | | | | | |
|  | ИВ-75 (28мм) | 1,00 | 19800 | 0,8 | 42 / 50 | 18,9 | 10100 |
|  | ИВ-113 (38мм) | 1,00 | 19800 | 2,0 | 42 / 50 | 23,4 | 11300 |
|  | ИВ-117А (51мм) | 1,00 | 17100 | 3,85 | 42 / 50 | 24,1 | 10300 |
|  | ИВ-116А (76мм) | 1,40 | 12600 | 6,0 | 42 / 50 | 28,5 | 11100 |
|  | ИВ-116А-1,6 (76мм) | 1,60 | 12600 | 6,0 | 42 / 50 | 31,9 | 12650 |
|  | ЭПК-1300 (28мм) | 1,00 | 19800 | 0,78 | 220 (1 фазн) / 50 | 19,8 | 13750 |
|  | ЭПК-1300 (38мм) | 1,00 | 19800 | 2,0 | 220 (1 фазн) / 50 | 24,4 | 14900 |
|  | ЭПК-1300 (51мм) | 1,00 | 17100 | 3,85 | 220 (1 фазн) / 50 | 25,9 | 13850 |
|  | ЭПК-1300 (76мм) | 1,30 | 12600 | 6,0 | 220 (1 фазн) / 50 | 30,3 | 14650 |
|  | ЭПК-1800 (76мм) | 1,80 | 12600 | 6,0 | 220 (1 фазн) / 50 | 32,6 | 15200 |
|  | **ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ** | | | | | | |
|  | ИВ-115 (28мм) | 0,75 | 19800 | 0,78 | 220 (1 фазн) /50 | 6,0 | 8800 |
|  | ИВ-120 (38мм) | 0,75 | 19800 | 2,0 | 220 (1 фазн) /50 | 8,5 | 9150 |
|  | ИВ-121 (51мм) | 0,75 | 17100 | 3,85 | 220 (1 фазн) /50 | 9,9 | 8900 |
|  | **ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ НАВЕСНЫЕ для технологического оборудования** | | | | | | |
|  | ИВ-95А (75мм) | 1,10 | 12000 | 7,9 | 220; 127 /200 | 12,0 | 14800 |
|  | ИВ-114А (133мм) | 2,10 | 8460 | 21,2 | 380 /50 | 105,0 | 73900 |
|  | **КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГЛУБИННЫМ ВИБРАТОРАМ С ГИБКИМ ВАЛОМ** | | | | | | |
|  | Электродвигатель ЭПК-1300 | 1,30 | 3000 об. /мин | 220В (1 фазн) | | 13,4 | 9150 |
|  | Электродвигатель ЭПК-1800 | 1,80 | 3000 об. /мин | 220В (1 фазн) | | 15,4 | 9800 |
|  | Электродвигатель ИВ-117А  (116А, 113, 75) | 1,40 (1,00) | 3000 об. /мин | 42 В / 50Гц | | 11,5 | 5450 |
|  | Электродвигатель ИВ-116A-1,6 | 1,60 | 3000 об. /мин | 42 В / 50Гц | | 13,5 | 7100 |
|  | Гибкий вал ЭВ-260 (51, 76) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м | | | | | 8,4/10,9/11,9/15,8/23,0 | 2940/ 3690/4190/ 5530/8450 |
|  | Гибкий вал ЭВ-260.02 (38) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м | | | | | 8,3/10,8/11,8/14,8/22,9 | 2940/ 3690/ 4190/ 5530/ 8450 |
|  | Гибкий вал ИВ-75.03 (28) длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м | | | | | 5,0/7,15/9,3/13,6 | 2940/ 4190/ 5530/ 8450 |
|  | Гибкий вал ЭВ-260, ЭВ-260.02 ИВ-75.03 с защитной спиралью длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9м | | | | | 8,5 | 3240/ 4490/ 5830/ 8750 |
|  | Вибронаконечник 28 мм | | | | | 1,4 | 2030 |
|  | Вибронаконечник 38 мм | | | | | 2,7 | 3250 |
|  | Вибронаконечник 51 мм | | | | | 4,1 | 2230 |
|  | Вибронаконечник 76 мм | | | | | 8,5 | 3030 |